«30-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА НАШ ЛАМИНАТ МАММУТ -ТАК ЧТО НАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО БЕСПОКОИТЬСЯ
О НОВОМ ЭТАЖЕ ".

Георг Ф., 66 лет, учитель на пенсии

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Полы KRONOTEX не только соответствуют установленным стандартам, но и постоянно их превосходят. Это стало возможным благодаря тому, что KRONOTEX производит полностью интегрированный продукт от дерева до готовой панели и имеет огромное контрольно-измерительное оборудование. По этой причине, навряд ли другой производитель, помимо KRONOTEX может предложить гарантии, выходящие далеко за рамки установленных законом гарантийных обязательств.

SWISS KRONO TEX GmbH & Co.KG (далее: KRONOTEX) предоставляет покупателям [ламинированных напольных покрытий KRONOTEX](https://www.kronotex.com/Laminat-Ratgeber-0234385056.html) факультативную гарантию, начинающую своё действие с момента приобретения панелей, на стойкость к стиранию ламинатных напольных пократыйKRONOTEX в соответствии со следующими требованиями:

Гарантийные требования

До монтажных работ и во время процесса ламинатные панели KRONOTEX необходимо изучить на наличие заводских неисправностей. Гарантия не распространяется на ламинат KRONOTEX, уложенный несмотря на значительные зрительные дефекты. Ламинатные напольные покрытия KRONOTEX должны быть правильно устелены в сухих комнатах с соблюдением всех правил по сборке в соответствии с их классом использования. Гарантия не распространяется на ламинат KRONOTEX, устеленный в не подходящих пространствах и комнатах.

Определённые точки истирания на ламинате KRONOTEX должны быть четко видны на участке не меньше десяти мм ; в частности, декоративный слой должен быть абсолютно стёрт. Гарантия не распространяется на места истирания на краях панелейи повреждения, обусловленные необычными истранными, на пример, механическими воздействиями. Для сохранения гарантии на ламинат KRONOTEX его необходимо регулярно чистить и ухаживать за его покрытием в соответствии с условиями использования.

 Любые претензии и вопросы по поводу гарантийного срока должны быть предоставлены дилеру в течение тридцати дней с момента находки точки стирания, предъявив оригинальный счет. Для проверки претензий по гарантии KRONOTEX имеет право осмотреть поврежденный участок пола на месте.

Гарантийные услуги

В гарантийных случаях KRONOTEX заменит старые элементы покрытия. Если поврежденное напольное покрытие KRONOTEX больше не доступно, то покупатель имеет право выбрать замену эквивалентного качества из текущего ассортимента KRONOTEX.

Поскольку ламинат KRONOTEX ежегодно теряет 10% в стоимости из-за использования, KRONOTEX осуществляет поставку замены в зависимости от соответствующей дополнительной оплаты со стороны клиента.

Ответственность за дальнейший ущерб, в том числе косвенный ущерб – к примеру, расходы, связанные с установкой, снятием и транспортировкой старого испорченного ламината KRONOTEX - исключается.

"Я В ВОСТОРГЕ ОТ НАШЕГО НОВОГО ЛАМИНАТНОГО ПОЛА,КОТОРУЮ ВСЕ СЧИТАЮТ НАСТОЯЩИМ ДЕРЕВОМ ".

Анастасия Р., 29 лет, клерк страховой больничной кассы.

[Вернуться к списку](https://www.kronotex.com/Laminat-Ratgeber-2529414351.html)

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛАМИНАТА

Если вы выбрали ламинат и его принадлежность, эстетический вид и проф. пригодность соответствуют вашим ожиданиям, то сейчас очень важно проверить требования к кладке.

Для кладки подходят и старые напольные покрытия:

* Старые напольные покрытия, такие как деревянныедоски, клееный ПВХ, сухая линолеум, керамика.
* Цементная стяжка (макс. Остаточная влажность 2,0 CM%)
* Ангидритная и ангидритная стяжка (макс. Остаточная влажность 0,3 CM%)
* Магнезиальная стяжка (макс. Остаточная влажность 3,0 CM%)

Специалист по стяжке должен предоставить вам отчет об остаточной влажности!

Но крайне не рекомендуем укладывать доски в помещениях с повышенной влажностью. Также не самое подходящее место для укладки это сауна, бассейн или ванная комната.

Поверхность, на которую будет укладываться покрытие не должна быть влажной, «холмистой», из дряхлых досок и со «столетней» пылью. Небольшие неровности компенсируются подкладочным матом и должны быть отшлифованы или откорректированны , если они превышают три мм / м.

«МЫ ДУМАЛИ, ЧТО УКЛАДЫВАТЬ ЛАМИНАТ СЛОЖНЕЕ,НО С ПОМОЩЬЮ НЕСКОЛЬКИХ СОВЕТОВ И ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕОУРОКОВ ОСВОИТЬ ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ЛЕГКО ».

Дженнифер и Томас В., 37 и 42 года, воспитательница детского сада и оптик.

# УКЛАДКА КЛИК-ЛАМИНАТА - ИНСТРУКЦИЯ

В отличие от паркета, ламинат не требует обязательного вмешательства мастера, так как KRONOTEX – это ламинат с защелкивающимися замками. Но, не смотря на то, что ламинат оснащен замковой системой Clic, с которой вы сможете без труда уложить своё покрытие за считанные часы, есть пара нюансов, о которых вам важно знать до процесса установки.

Также наши мастера советуют ознакомиться с информациейё про подходящие покрытия и изоляции от ударного шума.

Но перед укладкой покрытия вам важно ознакомиться с несколькими вводными условиями:

* Важно рассчитать особенности комнаты
* Имеющиеся у вас материалы и рабочий инструмент
* Знать структуру и толщину ламинатных панелей

**Транспортировка и хранение**

Важно перевозить доски очень аккуратно и обязательно в заводской упаковке. Это касается как больших поставок, так и маленьких. Заводская упаковка защищает полотно от внешних воздействий, которые могут ему навредить. Если ваш ремонт откладывается на более длительное время, то рекомендуем ознакомиться с правилами хранения ламината.

Если у вас возникли проблемы с расчетами, то вы можете узнать, сколько квадратных метров вам нужно, по простой формуле: умножьте ширину на длину и добавьте десять процентов для прочих растрат. Это очень легко даётся с помощью онлайн калькулятора, который вы можете найти на многочисленных сайтах.

## Подготовка у работе

Важно, что перед кладкой, ламинат должен отлежаться при температуре 18 градусов тепла, в комнате в которой и будет лежать данное полотно. Не соблюдение этих правил может нанести вред вашему покрытию во время эксплуатации.

Также перед кладкой вам необходимо проверить своё полотно на наличие заводских дефектов, правильности цвета и чтобы ваш ламинат был без «бугров».

Ещё одно немало важно правило, перед кладкой необходимо продумать весь путь работы. Будет очень хорошо, если вы определите нужную длину панели и отрежете её перед работой. Но помните, панели в последнем ряду не должны быть уже пять см.

## Инструменты и материалы, необходимые для укладки ламината

* Карандаш, угольник, складная линейка
* Циркулярная пила, лобзик или резак для ламината
* Распорки
* Пленка полиэтиленовая, изоляционный материал, резак, при необходимости скотч
* Ламинат, плинтусы, переходные профили

## Основные правила укладки клик-ламината

Как мы уже раньше сказали, укладка покрытия должна проводиться при средней температуре воздуха от восемнадцати градусов, а температура пола должна ровняться пятнадцати градусам. Такая температура должна быть и на протяжении следующих трёх дней после укладки.

Из-за определённых оптических иллюзий ламинат должен лежать вдоль основного источника света.

Перед установкой вам необходимо рассчитать ширину последнего ряда панелей. Она должна быть не уже пяти см.

В основном покрытие от KRONOTEX стелется «плавающим способом». Это означает, что доски не крепятся к стенам и полу. Из-за такого способа, во время следующего ремонта вы сможете легко и быстро снять ламинат, для установки нового и это не займёт у вас много времени.

Плинтуса нужно крепить только к стене, ни в коем случае к полу.

Мы настоятельно рекомендуем чётко следовать указаниям в инструкции. Если у вас появятся, какие-то неполадки с установкой, то рекомендуем обратиться к своему мастеру по укладке.

## Пошаговая инструкция по укладке клик-ламината

Теперь, когда вы точно знаете что пол «прижился» и пролежал в комнате не меньше сорока восьми часов, вы можете перейти к укладке.

На бетонном поле сначала положите пароизоляцию вдоль ламинатных досок и приклейте их в стык друг к другу.

Следующий момент это кладка звукоизоляционного материала. Их нужно класть под углом в девяносто градусов и зафиксировать переходы изолентой или скотчем.

С самого первого ряда вам нужно положить доски параллельно основному источнику света из оптических соображений и лицевой стороной вверх1. Последняя доска в ряду должна быть длиньше сорока см. Возможно, вам придётся укоротить и первое полотно, но и оно должно быть больше сорока см.

Все доски в основном распиливаются вниз лицевой частью. Для чёткого распила обозначьте срез на черновой стороне карандашом и обрежьте ненужное пилой, циркулярной пилой или лобзиком. Тут уже всё сугубо индивидуально.

**Следующий ряд вы можете начать с аккуратно распиленной доски, которая будет сочетаться с верхним и следующими рядами. Если вы боитесь ошибиться с углом установки, то просто сделайте угол девяносто градусов и соедините замочную систему. Это очень просто и в процессе вы всё пойме. Работа должна идти хорошо, если помнить про угол, ведь доски встанут просто идеально только под таким углом. Если вы почувствовали щелчок, то ничего страшного, это даже хорошо, ведь это показатель, что доски вошли в правильное положение.**

**Последний и самый ответственный ряд работы. Стоит тщательно измерить ширину досок, они не должны быть шире пяти см. если это не так, то стоит их подкорректировать. Уже обработанную доску стоит присоединить к предыдущей, и приклеить на клей.**

Последний шаг в вашей работе – это обрезать то, что не нужно. То есть пароизоляцию, которая может выглядывать. После этой несложной процедуры можно устанавливать плинтуса. Если они не подходят по размеру, то их всегда можно урезать.

Также если у вас возникли проблемы с переходами между комнатами, то вы можете воспользоваться специальными профилями. Их можно приклеить, защелкнуть или ввинтить в ваше новое покрытие.

## Уложите ламинат с защелкой в ​​специально отведенных местах

Если у вас есть выступающие радиаторы, которые мешают ровно положить покрытие, то не волнуйтесь. Если «ножки» радиатора круглые, то вы можете «подогнать» панель под размер выпилив полукруг в одной её части и вторую часть во второй и соответственно уже поместить панели в нужный вам участок. Но будьте аккуратны в расчётах и обрежьте точно ту окружность, в которой нуждаетесь.

Если ваши дверные коробки до самого пола, то их можно без труда обрезать. Выберите подходящий вам инструмент и отпилите расстояние, которое вам мешает. Это позволит с лёгкостью вогнать панели прямо под дверные «косяки». Но если у вас не возможности или ваша коробка не поддаётся резке, то остаётся лишь обрезать ламинатную доску.

Если ваша комната длиньше двенадцати метров и в ширину больше восьми, то вам будет необходимо воспользоваться профилями расширения. Также их можно использовать в переходах между комнатами, дверными проёмами и слишком «угловых» помещениях. Использовать их также легко, как и наш ламинат с простой, но надёжной системой замков.