**Как удалить лямбда – зонд на Ауди А 6**

Лямбда – зонд, или кислородный датчик удаляется в 6 этапов, и сделать это можно самостоятельно.

1. Заглушите автомобиль, дайте ему остыть.

2. Отсоедините минусовую клемму (массу) аккумулятора.

3.Снимите пластиковый колпак защиты опорного подшипника.

4. Отсоедините провод питания датчика.

5. При помощи проникающей смазки WD-40 обработайте место стыка датчика с коллектором. Дайте отстояться автомобилю один час, что бы смазка сработала.

6.Возьмите рожковый ключ на 22, и против часовой стрелки открутите датчик. Протрите резьбу коллектора.

Ставить новый датчик нужно в обратной последовательности, только без использования смазки.