|  |  |
| --- | --- |
| Артикул товара: | БС3-216,5п |
| Размеры: | диаметр по гофрам 595мм ± 3мм, Толщина металла: корпуса 1мм (0,8мм; 0,9мм) |
| Вес: | не более 19,3кг |
| Материал | холоднокатаная сталь |
| Внешний вид: | Цвет: синий, красный, зеленый, серый |
| Дополнительно: | Резьба горловин: G-2" и G-3/4" |

