Проект Нир Моше

Участок 620

Общая территория:1770 кв.м.

Техническое требование на выполнение земелестроительной схемы (подготовка участка под строительство):

1) Разделить территорию на сетку 10\*10, привязавшись к одному из углов проекта (начало земелестроителных работ)

2) В каждом пересечении надо обозначить несколько параметров:

 1. существующая на данный момент топографическая высота - приложен внешний файл - карта от кадастра

 2. запроектированая высота под землестроительные работы исходя из расчёта :

 а. в районе пешеходных дорожек - 40 см ниже запроектированной высоты;

 б. в районе озеленения - 30 см ниже запроектированной высоты - приложен внешний файл - разработка территории.

3) в каждом квадрате обозначить результат расчёта конкретной площади (10\*10)

4) обозначить линию перехода между наполнением и удалением (рытьём) почвы

5) заштриховать район наполнения

6) заключительная таблица

7) в файле есть пример похожей работы- надо чертить в моих слоях, не меняя цвет. Линии и цифры использовать мои.

8) чертёж должен быть отдельным файлом, в координатах

Срок сдачи работы: 07.12.21

Предлагаемая оплата за данный проект: 1900р.

Перед началом работы - обратиться ко мне для потверждения задания и дополнительных объяснений, whatsapp 972528315122

Приятной работы

\*\*\* Исполнитель обязуется не использовать материалы проекта в целях рекламы и др.